1. Выровнять длины всех дорожек (хотя бы ШИМ-каналы).